# AMAÇ

Çankırı Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan çimlerinin biçilmesi işinin tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesidir.

# KAPSAM

Çankırı Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan tüm yeşil alanları kapsamaktadır.

-

# UYGULAMA

* + Çim biçme işlemine başlamadan önce, iş kıyafeti, orta refüjlerde yapılan çalışmalar için reflektörlü yelek, güneşli havalar için şapka, iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, kulaklık gibi iş güvenliğini sağlayacak gerekli iş elbisesi ve ekipmanlarını kullanın.
	+ Çim biçme işlemine başlamadan önce alanı taş, kâğıt gibi malzemelerden temizleyin.
	+ Makinayı kontrol edin, bıçaklar, bıçak cıvataları aşınmış ve vidalar gevşek olmamalı, bozuk korumalarla çalıştırılmamalıdır.
	+ Motoru çalıştırmadan önce dış mekânda yakıt ikmali yapın.
	+ Cihazda bujinin ucunda bir kauçuk parça vardır, buji telinin ucundaki metal döngünün buji üzerindeki metal uca sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun.
	+ Motoru çalıştırmadan önce ana ampule 3-5 kez basın.
	+ Cihazın arkasında durarak stop kontrol kolunu tutun üst kola doğru tutun.
	+ Motor çalıştıktan sonra yavaşça ip kılavuz cıvatasını geri götürün. Motor ve bıçağı durdurmak için stop kontrol kolunu bırakın.
	+ Çalışma esnasında, durdurma kontrol kolunu iki elle sıkıca tutun.
	+ Çim biçme işlemi bittikten sonra makinayı durdurmak için durdurma kontrol kolunu bırakın.
	+ Ekipmanın başında kimse olmadığında yanlışlıkla çalışmayı önlemek için motor kılavuzunda belirtildiği şekilde buji telini çıkarın ve topraklayın.
	+ Torbayı boşaltın ve temizleyin, temiz olmasını sağlayın ve ızgarayı havalandırın.
	+ Çim biçme makinesinin platformunun alt tarafını her kullanımdan sonra temizleyin (buji teli çıkarılmış olmalıdır).
* Kullandığınız teçhizatların hasarlı olup olmadığını kontrol edin, hasarlı olan ekipmanları yenisi ile değiştirmek için saha sorumlularına bildirin.
	+ İş ekipmanlarını amacı dışında kullanmayın.
	+ Yapmış olduğunuz çalışmada herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yaya ve araç trafiğini gözeterek çalışın.